Ausschreibungstext für Rittal Web-Steckdosenleiste PCU


Rittal Web-Steckdosenleiste PCU



Eigenschaften:

Allgemein:

- 19"-Gehäuse

- 8 Steckplätze zur Versorgung von aktiven Komponenten,

davon 6 einzeln schaltbar.

Pro Zuleitung einen Schalter lokal an der

Steckdosenleiste

- Webfähig über IE 5.5

- Status-LED, ob die Ausgangsbuchsen aktiv oder passiv

sind

#NAME?

#NAME?

Einspeisung

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

Die grundsätzliche Funktion der Leiste ist das Ein-

und Auschalten der einzelnen Ausgangsbuchsen.

Das kann über Web oder lokal erfolgen.

Für jede, der vier, Ausgangsbuchsen ist eine separate

Zuleitung vorgesehen. Zusätzlich ist pro Zuleitung eine

Leistungsmessung möglich (optional). Die gesamte

Netzwerküberwachung bzw. Interaktionen können vom

Management-Programm aus erfolgen. Das Programm empfängt

z.B. Traps von der USV und große Verbraucher können

über Web an der Steckdosenleiste ausgeschaltet werden.

Anschluss:

- 2x Eingangsstecker C14 zur Spannungsversorgung von

jeweils 4 C13 - Ausgangsbuchsen, abgesichert über

integrierte Feinsicherungen

#NAME?

#NAME?

- Anschluss der Komponenten über IEC 320/C13-Ausgang,

Vorteil unabhängig von der jeweiligen

Länderspezifikation, standardisiert in der

Datenkommunikation.

Spannungsversorgung:

Wird über ein internes Schaltnetzteil/Schaltregeler

realisiert.

Eingangsspannungsbereich:

100-250V/50Hz/60Hz.

Gehäuse:

Es wird ein 19" breites Stahlblechgehäuse verwendet. An

der Front befinden sich 8 Status-LEDæs, eine LED Link

und Active kombiniert, die RJ11-Buchse für die serielle

Konfigurationsschnittstelle und die beiden lokalen

Schalter. Auf der Rückseite sind die 8 IEC 320/C13

Ausgangsbuchsen integriert und die geschirmte

RJ45-Buchse für den Netzwerkanschluss. Als Zuleitung

sind 2x IEC320/C14 Eingangsbuchsen vorgesehen.

Funktionen:

Abschaltfunktion:

Das Abschalten der einzelnen Ausgangsbuchsen kann

über folgende Wege erfolgen:

- Taster an der Gerätefront, kann in der Software

gesperrt werden

#NAME?

SNMP:

- Über Web, mit grafikfähigen Standardbrowsern

#NAME?

#NAME?

#NAME?

Den Zustand der Ausgangsbuchsen kann man an den

Status-LED in der Front sehen.

#NAME?

#NAME?

Akustischer Alarm:

Für alle Fehler ist einstellbar, ob eine akustische

Fehlermeldung erfolgen soll oder nicht.

Bei der akustischen Fehlermeldung gibt es folgende

Signale:

- Ton 1 kurz, kurz,...

- Ton 2 lang, lang,...

- Ton 3 lang, kurz,...

max. / min. Temperaturgrenzwert wird über- /

unterschritten Ton 1:

Alarm am Digital Input 1 Ton 1

Alarm am Digital Input 2 Ton 1

Der Alarm liegt länger als 300s an:

max. / min. Temperaturgrenzwert wird über- /

unterschritten Ton 2

Alarm am Digital Input 1 Ton 2

Alarm am Digital Input 2 Ton 2

Alarm vom NMS Ton 3

Der akustische Alarm kann auch generell abgeschaltet

werden.

Optischer Alarm über LED:

#NAME?

- orange: Digital Input 1 oder 2, Alarm

- rot: Digital Input 1 oder 2, Alarm länger als 300s

#NAME?

System (NMS)

Temperaturfühler:

Auf der Leiterplatte der PCU ist ein Temperaturfühler

integriert.

Messbereich: 10-70°C

Abhängig von der Temperatur können min. und max.

Temperaturgrenzen definiert

werden. Werden die Grenzen überschritten, können

folgende Alarme ausgelöst werden.

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

Über das Menu können jedoch kundenspezifische

Anpassungen vorgenommen werden.

Digitale Eingänge:

Es sind 2 digitale Eingänge zur Auswertung von externen

Geräten verfügbar. Das kann sein:

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

Die Eingänge sind optoentkoppelt ausgeführt, so dass

keine Potentialverschleifung durch andere Geräte

auftritt. Der Eingang kann softwaremäßig als Öffner

oder Schließer ausgeführt werden.

2 Eingänge: PNP oder NPN

Galvanische Trennung: über Optokoppler

Eingangsspannung: 24 V DC Eingangsstrom 7 mA

Verzögerungszeit: 5 ms

Eingangsempfindlichkeit:

Spannung EIN (High) 5 V DC min. Spannung AUS(Low)

5 V DC  max. Schaltstrom AUS/EIN: > 4,5 mA

EIN/AUS <1,4 mA

Die Digitaleingänge können wahlweise als PNP oder NPN-

Eingang

geschaltet werden.

Die Potentialtrennung erfolgt über Optokoppler.

Individuell einstellbarer Relais-Alarmausgang:

Die PCU verfügt über einen relaisgesteuerten

Wechselkontakt als Alarm-Ausgang.

Bei der Parametrierung kann für jede der nachfolgenden

Fehlermeldungen entschieden werden, ob im Störungsfall

eine Schaltung des Alarm-Relais erfolgen soll oder

nicht.

Fehlermeldung

#NAME?

- Alarm Leistungsmessung 1

- Alarm Leistungsmessung 2

- Alarm digitaler Eingang 1

- Alarm digitaler Eingang 2

Automatische Reboot-Funktion:

Wenn eine Ausgangsbuchse abgeschaltet wurde, schaltet

sich die Ausgangsbuchsen automatisch nach ca. 10s

wieder ein, ohne dass aktiver Eingriff von außen

erfolgt. Diese Funktion ist konfigurierbar.

Leistungsmessung (optional): Die Leistungsmessung

erfolgt pro Zuleitung der Steckdosenleiste, hier kann

man jede einzelne Ausgangsbuchse mit max. Strom 10A

belasten. Der Gesamtstrom von 10A pro Zuleitung darf

jedoch nicht überschritten werden. Eine

Kalibriermöglichkeit ist im Menu vorgesehen.

Netzwerkschnittstelle:

Ethernet nach IEEE 802.3 mit 10 MB/s mit 10Base

T-Anschluss. Transport-Protokoll ist TCP/IP.

Passwortschutz:

Für die nötige Sicherheit ist HTTP 1.0 Passwortstandard

integriert.

Konfiguration:

Die Konfiguration wird über die serielle Schnittstelle

mit Hilfe von Terminalprogrammen, wie z.B.

Hyperterminal

vorgenommen.

Up-Dates werden über FTP-Protokoll vorgenommen.

Einschaltsequenz:

Diese Funktion ist für das sequenzielle Einschalten der

einzelnen Ausgangsbuchsen. Hiermit wird ein zu großer

Anlaufstrom, beim gleichzeitigen Einschalten aller

Ausgangsbuchsen vermieden.

Zeitschaltuhr-Funktion:

Man kann die Ausgangsbuchsen zeitgesteuert automatisch

ein- und ausschalten lassen. Alle Ausgangsbuchsen

lassen sich unabhängig voneinander programmieren.

Software:

Über SNMP können die einzelnen Ausgangsbuchsen ein- und

ausgeschaltet werden. Trapmeldungen bei

Zustandsänderungen werden über SNMP an eine

Managementstation verschickt. Ebenso laufen die

Alarmmeldungen der digitalen Eingänge, des

Temperatursensors und der optionalen Leistungsmessung

an dem NMS auf.

WEB:

Im Gerät ist ein Web-Server integriert. Über

Standardbrowser sind die einzelnen Ausgangsbuchsen

schaltenbar. Die aufgenommen Leistungen, der Zustand

der aktiven/passiven Ausgangsbuchsen werden auf einer

Stausseite dargestellt. Die Konfiguration erfolgt

seriell. Telnet ist integriert.

FTP:

Up-Dates und das Aufspielen von Konfigurationsfiles ist

über FTP möglich.

DHCP:

Die IP-Adresse wird über DHCP automatisch vergeben.

Zusätzlich kann die Adresse auch über eine serielle

Terminalverbindung eingetragen werden.

Umgebungsbedingungen:

Temperatureinsatzbereich von 5°C bis 45°C



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Web-Steckdosenleiste PCU   DK 7200000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
