Ausschreibungstext für TS Server-Rack 4x10 HE


TS Server-Rack 4x10 HE



Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten

und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm, im Rahmenprofil

integrierte Systemlochung, alle Profilkanten sind

abgerundet, vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei

in der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen. Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zusätzlichen Schutzrinne

versehen. Der Schrank ist in 4 getrennte Fächer

geteilt. Die Anreihung der Schränke ist in allen

Ebenen möglich.

Türen:

4 Stahlblech Front- und Rücktüren, großflächig

perforiert, freie Fläche im Lochblechanteil 78%.

2-Punkt-Stangenverschluss, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschließung 3524E.

Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)

nach DIN 18254 ist möglich.

Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne

Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°.

Dach und Boden:

Dachblech mit 4 Rundlöchern in den Ecken zur

Kabeleinführung. Diese sind mit Kunststoffkappen

verschlossen.

Boden offen, inkl. Nivellierfüße. Bodenbleche zur

Kabeleinführung, belüftet oder geschlossen sowie

Sockelvarianten im TS8-Zubehörprogramm erhältlich.

Seitenwände:

Sind optional im TS8-Zubehörprogamm als abschließbare

oder verschraubte Version erhältlich.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbändern.

Innenausbau:

Pro Einzelfach je eine 482,6mm (19") Ebene vorne und

hinten montiert, Profilschienen L-förmig mit

quadratischer Lochung gemäß EIA 310-D, stufenlos

tiefenvariabel an 4 Systemchassis (2 pro Seite)

befestigt. Die Einzelfächer sind voneinander

abgeschottet, getrennte Kabelführung der Versorgungs-

und Datenleitungen innerhalb von Kabelkanälen zu den

einzelnen Fächer.

Max. statische Belastung der 482,6 mm (19")Profilschienen

(Gesamt-Rack): 1000 kg

Zum Kippschutz stehen verschiedene Möglichkeiten im

TS8-Zubehörprogramm zur Verfügung.

Material:

Stahlblech

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und Profilschienen verzinkt,

chromatiert

Abmessungen (B x H x T):

600 x 2200 x 900 mm (4x10 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Server-Rack 4x10 HE   DK 7831460
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
