Ausschreibungstext für Bedien- und Tastaturgehäuse für Tragarmsystem Schutzart IP 54


Bedien- und Tastaturgehäuse für Tragarmsystem Schutzart IP 54



Bediengehäuse:

stabiles Aluminium-Rahmengerüst mit Seitenwänden aus Stahlblech, rückseitige Tür, Dach und Boden mit Abdeckschalen versehen.



Tastaturgehäuse :

stabile Aluminium- und Stahlkonstruktion mit Schublade. Vorbereitet für die Montage einer Montage- und Tastaturwanne.



Zubehör:

Aluminium-Front-Platte, Abdeckschalen



Oberfläche:

elektostatisch pulverbeschichtet in RAL 7030/35



Abmessungen (B x H x T): 600 x 500 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bedien- und Tastaturgehäuse für Tragarmsystem Schutzart IP 54   CP 6033128
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
