Ausschreibungstext für PC-Schranksystem Schutzart IP 55


PC-Schranksystem Schutzart IP 55



Gehäuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckguß-Eckverbindern und verschweißt. Vier

Transportösen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar. Rücktür: 2 mm

Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, eingeschraubtem

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster Lochung,

Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Türöffnungswinkel 120°. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften,. Seitenwände und Dachblech: 1,5 mm

Stahlblech, mit aufgeschäumter Dichtung, mit

Spezialverschlüssen von innen verschraubt. Frontseite:

dreigeteilt mit oberem Monitorsichtfeld in 14" oder

19". Mittige Keyboardablage, als Klapp- oder Schublade

inkl. Verschluß mit 3524 E Schließung. Fronttür,

Anschlag rechts mit Ergoform-S-Verschluß und

Doppelbarteinsatz. Alle Teile sind zur Befestigung von

Erdungsbändern vorbereitet. Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Kabelabfangschienen,

Sichtfenster, Druckereinschub, Nivellierfüße, Rollen,

Erdungsbänder, Schaltplantaschen, -pult,

Verschlußsysteme, Kühlgeräte, Geräteböden,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, 19"

Winkelprofile, 19" Befestigung für Monitorfeld

Oberflächenausführung: alle Stahlblechteile gereinigt,

entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7032

pulverbeschichtet. Vordere Blende in RAL 7033

zementgrau Struktur lackiert. Abmessungen (B x H x T):

610 x 1600 x 620 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: PC-Schranksystem Schutzart IP 55   PC 4610704
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
