Ausschreibungstext für Smart Package Ausführung 3 (DK 7337.300)


Smart Package Ausführung 3 (DK 7337.300)





Komplett vormontiertes Schranksystem mit Schutzart IP54

zur Verwendung als Serverrack sowie in Mischanwendungen

mit zusätzlicher aktiver Netzwerktechnik in

Industrieumgebungen. Zu Verwendung kommt ein robusteres

verwindungssteifes Rahmengerüst. Das Rack ist mit

Stromverteilung, USV-Anlage sowie einem

Schranküberwachungssystem ausgestattet.  Zur aktiven

Klimatisierung kommt ein Kühlgerät, montiert an der

Rücktür zum Einsatz.

Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen

mit Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm, im

Rahmenprofil integrierte Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen.

Türen: Front-Sichttür und Stahlblech-Rücktür. Türen

sind durch einen Stangenverschluss vierfach verriegelt,

vorne mit Komfort-Griff mit Sicherheitsschließung 3524

E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)

nach DIN 18254 ist möglich. Die Rücktür (mit montiertem

Kühlgerät) ist mit einem Drehgriff und

Sicherheitsschließung 3524 E ausgestattet. Scharniere

rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°.

Dach und Boden:

Das Dachblech ist geschlossen. Der  Boden geschlossen,

inkl. Bodenbleche, mit Gummiklemmprofil zur

Kabeleinführung. Der Sockel mit einer Höhe von 100mm

ist geschlossen. Die Seitenwände sind verschraubt und

die Schutzart des Schrankes zu gewährleisten. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbändern. Die gekühlte Luft des

Kühlgerät-Innenkreises wird an der Vorderseite vor die

482,6 mm (19")-Ebene geführt, dazu kommt ein speziell konzipierter

Luftführungstunnel im Bodenbereich des Racks

zum Einsatz.

Innenausbau: Je ein 482,6mm (19") Befestigungsrahmen

vorne und hinten montiert, mit quadratischer 482,6 mm (19")

Lochung gemäß EIA 310-D. Rahmen ist stufenlos

tiefenvariabel. Max. statische Belastung der 482,6 mm (19")

Profilschienen: 1000 kg

technische Ausstattung:

Stromverteilung: Das modulare System ermöglicht eine

Grundausstattung mit einer vertikalen Trägerschiene aus

Aluminium und dreiphasiger Einspeisung. Pro

Trägerschiene ist auch eine zweite Einspeisung

vorgesehen, die es ermöglicht das System redundant

aufzubauen. Durch die vertikale Trägerschiene können

die Steckplätze über die ganze Schrankhöhe genutzt und

durch die zweite getrennte Einspeisung redundant (z.B.

von einer USV) versorgt werden. In die Trägerschiene

können Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den

berührungsgeschützten Aufbau der Stromschiene müssen

nicht alle Steckplätze mit Steckdosenmodulen versehen

werden. Im Schrank sind 4 Module (je 2x schwarz, 2x

rot) mit Kaltgeräte IEC320 C13 vorinstalliert.

Zusätzliche Steckdosenmodule sind in verschiedenen

Länderausführungen verfügbar, z.B. Kaltgeräte IEC320

C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle Module sind in der

Schiene gemischt einsetzbar. An der rückwärtigen 482,6 mm

(19") Ebene befindet sich eine Energy-Box zur Aufnahme von

Sicherungsautomaten, das Stromschienensystem, sowie das

Kühlgerät sind 3phasig mit 16A Leitungsschutzschaltern

abgesichert.

USV: USV-Steuereinheit einphasig mit einer Leistung vom

3000VA (2100W) in Doppelwandler-Technik (nach

VFI-SS-111) mit zusätzlichem Batterie-Pack. Die

Überbrückungszeit beträgt 6min bei 100% Last (15min bei

50% Last). Das  Batterie-Pack hat eine Lebensdauer von

5 Jahren (nach EUROBAT) Jedes Modul hat eine Bauhöhe

von 2 HE, es können zusätzliche Batterie-Packs

integriert werden um die Überbrückungszeit zu erhöhen.

Zur Überwachung über das Netzwerk ist eine

SNMP-Einschubkarte in der USV-Steuereinheit integriert.

Alle Betriebsparameter des USV-Systems sind über ein

Webinterface abrufbar. Zum automatischen Shut-down

werden 2 RCCMD-Softwarelizenzen mitgeliefert, somit

können 2 Server bei Stromunterbrechung geregelt

heruntergefahren werden. Weitere Lizenzen können

erworben werden. Die USV ist einphasig gebrückt auf 3

Phasen an die redundante Einspeisung des

Stromschienensystems angeschlossen. Zum Anschluss an

ein entsprechend vorgesichertes Stromnetz wird eine 3

phasiges Anschlusskabel (32 A) nach IEC 309 in einer

Länge von 3m mitgeliefert.  Schranküberwachungssystem:

Modular aufgebautes System, welches mit

Temperatursensor, Rauchmelder und Zugangskontrolle

ausgestattet ist. Zur Überwachung des Klimagerätes wird

ein der Störmeldekontakt des Kühlgerätes mittels

digitalem Eingangsmodul an das

Schranküberwachungssystem angebunden. Das System

verfügt über einen integrierten Webserver, das

Übertragungsprotokoll ist TCP/IP sowie SNMP. Die

Konfiguration und Abfrage ist über http sowie Telnet

möglich. Zur Überwachung ist kostenlose

Management-Software verfügbar, das System kann jedoch

ebenfalls per mitgelieferten MIB an andere Anwendungen

angebunden werden. Weitere Sensoreinheiten können

integriert werden um das System zu erweitern. Optional

können Störmeldungen auch per GSM, ISDN oder analoges

Modem übertragen bzw. abgefragt werden.



Als zusätzliches Zubehör werden je 5

Kaltgeräteanschlusskabel mit 0,5m bzw. 1,0m Länge,

sowie 20 Klettkabelbinder und EN 60320/C13

Steckerverriegelungen passend für die 10

Kaltgeräteanschlusskabel lose mitgeliefert.

Material Rack: Stahlblech

Oberflächenausführung: Elektrophorese tauch-

grundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und 19" Rahmen verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 800 x 2100 x 1000 mm

(42 HE, 36 HE verfügbar)



Stromschienensystem:

-,,Netzanschluss IEC 309-Stecker   (32 A)

-,,Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt

-,,Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

-,,Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

-,,Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

-,,Schutzart IP20



-,,H-Profil in Aluminiumausführung

-,,B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



USV-System:

-,,Leistung: 3000VA (2100W)

-,,Spannung: 230V (160-276V)

-,,Ein-/Ausgangsbuchsen:  IEC60320 C19

-,,Frequenz: 50-60Hz (automatische Auswahl)

-,,Leistungsfaktor  >0,95 (nach IEC 555-2)

-,,Crest-Faktor: 3:1

-,,Überlastverhalten: 110%-130% für 10s



Schranküberwachung:

-,,Modularer Aufbau, flexibel Erweiterbar

-,,Integrierter Webserver zur Konfiguration

-,,10/100Mbit Netzwerkschnittstelle

-,,Zugriff per https, telnet, seriell

-,,Stromversorgung 100-240V AC 50-60Hz/24V DC

sekundär

-,,kostenlose Managementsoftware

-,,Überwachung von Temperatur, Rauch, Zugang

-,,Optional Alarm per GSM, ISDN, analoges Modem

abrufbar



Klimatisierung:

-,,Kühlgerät betriebsbereit montiert an Rücktür

-,,Kühlleistung nach DIN 3168: 4000W

-,,Kältemittel  R134a (3000g)

-,,Schutzart IP54 (Innenkreis), IP34 (Aussenkreis)

-,,Temperaturregelung über Comfortcontroller

(Voreinstellung: +35°C)

-,,Wärmelasten im Rack bis 3000W bei Umgebungs-

temperaturen bis 35°C.



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package Ausführung 3 (DK 7337.300)   DK 7337300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
