Ausschreibungstext für Rittal PDR-Flex Wandverteiler, DK 7857.910


Rittal PDR-Flex Wandverteiler, DK 7857.910





Komplett vormontiertes Schranksystem zur Verwendung

als Niederspannung- Stromverteilung im

Rechenzentrumsumfeld. Das PDR-Flex wird

kundenspezifisch ausgebaut sowie komplett

vorverdrahtet und geprüft geliefert. Das Rack verfügt

über eine elektrische Grundausrüstung die

kundenspezifisch komplettiert wird.



Innenausbau: Ausbau mit Rittal ISV Modulen für

Reiheneinbaugeräten, NH

Sicherungs-Lastschaltleisten-Module, sowie den

entsprechenden Berührungsschutzabdeckungen. (Ausbau

kann je nach kundenspezifischer Ausführung

variieren). Die ABB smissline Steckplätze sind mit

einzeladern (6mm2) auf die Abgangsklemmen verdrahtet

und ermöglichen so auch den Einsatz von 32 A

Leistungsschutzschaltern.



Technische Ausstattung: Durch

das ABB Smissline System sind nachträgliche

Änderungen bzw. Erweiterungen möglich, ohne das es zu

langen Unterbrechungszeiten kommt. Der PDR-Flex wird

komplett vorverdrahtet und geprüft geliefert.

Die Bestückung mit Einbaugeräten ist vom Kunden vorab

mitzuteilen, damit der PDR-Flex entsprechend

vormontiert angeboten und geliefert werden kann.



Material: Stahlblech, Tauchgrundiert



Oberflächenausführung: RAL 7035



Abmessungen (B x H x T): 600 x 760 x 210 mm



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal PDR-Flex Wandverteiler, DK 7857.910   DK 7857910
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
