Ausschreibungstext für CMC-TC digitaler Relais-Ausgang


CMC-TC digitaler Relais-Ausgang



Digital-Ausgangsmodul für CMC-TC

Dieses Modul ermöglicht das Schalten

von individuellen, externen Kleinspannungen-

Aktoren über eine Wechslerkontakt. Der Wächter

enthält eine Kennung, so dass dieser auto-

matisch vom CMC-TC System erkannt und einge-

richtet wird. Der Sensor kann an die I/O Unit

angeschlossen werden.



RJ12-Buchse, Anschlußkabel 2m, mit RJ 12-Stecker

beidseitig, abziehbare Klemmleiste Aktorseitig.



Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 °C bis + 45 °C

Kompakt-Kunststoffgehäuse BxHxT: 18 x 77 x 19 mm



Anforderung an externen Aktor:

cos phi = 1

max. 1A bei 30V DC / 0,5A bei 48V AC belastbar

Spannungsversorgung erfolgt extern.



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC digitaler Relais-Ausgang    7320590
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
