Ausschreibungstext für Adaptionshaube


Adaptionshaube



Adaptionshaube aus 1.5 mm Stahlblech, zur seitlichen

Erweiterung des Kabelrangierraumes um 50 mm bzw. 100

mm. Mit Bürstenleiste oben, unterem Schiebeblech und

Sicherheitsverschlüssen. Montageerleichterung durch

einfaches einhängen der Adaptionshauben sowie

identische Sicherheitsschlösser aller Schließungen des

Schrankes.

Material: Stahlblech

Oberfläche grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Für Schränke (HxT) 600 mm x 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Adaptionshaube   QR 7526180
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
