Ausschreibungstext für Stahlblechtür vertikal geteilt für


Stahlblechtür vertikal geteilt für

TS BxH 600x2000 mm





Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Befestigungsmaterial, Stangenverschluss

inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder

mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Stahlblechtür unbelüftet.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Für Schränke 600 mm x 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtür vertikal geteilt für   DK 7816360
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
