Ausschreibungstext für TE Lüftermodul, RAL 9005


TE Lüftermodul, RAL 9005





Lüftermodul mit 2 Lüftern und Thermostat

anschlussfertig verdrahtet.

Zur aktiven Belüftung von Schränken Typ TE 7000,

Montage über vorbereitetem Ausschnitt im Dachbereich.



Für Schränke BxT (mm): ,,,,Alle Abmessungen

Anzahl der vorverdrahteten Lüfter: ,,2

Anzahl der möglichen Lüfter: ,,3



Daten Temperaturregler

Bemessungsbetriebsspannung: ,,250 V

Temperaturbereich: ,,,,+ 5°C bis + 55°C

Farbe:,,,,,,,,RAL 9005



Fabrikat: Rittal
Typ: TE Lüftermodul, RAL 9005   DK 7000671
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
