Ausschreibungstext für ITS Opti-Desk


ITS Opti-Desk



Monitorgehäuse:

Material Stahlblech, lackiert in RAL 9006, Fein-

struktur.

Rückwand aus lackiertem Kunststoff (ABS), zwei-

teilig. Versehen mit Bohrungen zur Belüftung.

Mit Bohrungen in der Front für optionale Montage

des Soundsystems 9010.510.

15. bzw. 17. TFT-Display (technische Daten siehe

extra Datenblatt)

Gehäuseneigung ca. 20°.

Fronttür und Designelemente:

Fronttür  aus Stahlblech, lackiert RAL 9006 Fein-

struktur.

Horizontale Designelemente  RAL 9007.

Fronttür abschließbar mittels 2 Schließungen

Unterschrank:

Unterschrank aus 1,5mm Stahlblech, lackiert in

RAL 9006 Feinstruktur.

Kabelzuführung von hinten in das Gehäuse durch

Bürstenleiste.

Lochbild zur passiven Belüftung an der Rückseite,

oben.

Systemschienen zur variablen Montage von Geräte-

böden im 25 mm Raster.

1 Geräteboden bereits im Lieferumfang (weiter als

Zubehör 9021.600)

Unterschrank abschließbar.

Arbeitsplatte:

Bestehend MDF mit 32 mm Dicke, lackiert in RAL 9007

Feinstruktur  mit Rohrdurchführung  von 2 V2A-

Rohren, verbunden mit dem Displaygehäuse.

Mit Einbaumulde  für Rittal Edelstahltastatur

(9004.220) oder für die Adapterplatten in Edelstahl

(9003.160) oder Stahlblech, lackiert in RAL 9005

(9003.170) zum Einbau der Rittal Langhub-Tastaturen

(9004.300 . 9004.330).

Rohrsystem:

Seitliches Rohrsystem aus V2A, geschliffen, nach

hinten gebogen mit Radius 3,522 m, Rohrdurchmesser

außen 48 mm.

Bodenplatte:

Bodenplatte aus MDF lackiert in RAL 9007 Fein-

struktur, mit Gleitern.

Lenkrollen (9021.650) nachrüstbar.



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Opti-Desk   ITS 9021275
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
