Ausschreibungstext für Fronthaube f. LCP Inline


Fronthaube f. LCP Inline





Die optionale Fronthaube sorgt zusammen mit dem

eingebauten Filtervlies für einen gleichmäßigen

Luftaustritt auch zu den Seiten hin und reduziert die

Luftaustrittsgeschwindigkeit und vermindert somit

Zugerscheinungen.



Verfügbare Ausbauhöhe: frei (Standard: 42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Fronthaube f. LCP Inline   SK 3301980
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
