Ausschreibungstext für Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene



Gehäuse:

21 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil und

Gehäusehaube mit Sichttür.

Wandteil: Wandmontageplatte mit vormontierten

Montagewinkeln links und rechts, Montagewinkel

zur Befestigung zölliger oder metrischer

Profilschienen, und zur Aufnahme von

Kabelführungszubehör, mit Ausschnitten zur

Kabelführung.

Ein Satz 482,6 mm (19")-Profilschienen an Montagewinkeln

verschraubt, stufenlos tiefenverstellbar.

Eine 400 mm breite Hammerkopfschiene zur Kabelabfangung

mit Kabelbindern, am Wandteil montiert.

Vier Bohrungen zur direkten Wandmontage oder

mittels optionaler Wandbefestigungshalter.

Gehäusehaube mit seitlichen Lüftungsschlitzen

für passive Belüftung, mit Sicherheitsschließungen

12321 seitlich links und rechts.

Öffnungen zur Kabeleinführung im hinteren Bereich

oben und unten, mit Bürsteneinsätzen abgedeckt.

Fronttür mit Sicherheitsschließung 12321, mit

eingesetzter Sichtscheibe.

Material:

Wandteil, Gehäusehaube, Fronttür aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

600 x 1028 x 600 mm / (21 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene   QB 7502066
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
