Ausschreibungstext für DET-AC Racklöschsystem 2,9m³


DET-AC Racklöschsystem 2,9m³





Kurzbeschreibung / Merkmale:

Das Racklöschsystem Detection-Active

(DET-AC) kann direkt in der 19.-Befestigungs-

ebene eines Racks montiert werden. Es können

einzelne Racks oder auch Rackreihen mit einer

3HE-Einheit kontrolliert und gelöscht werden.

Dieses Racklösch-system ist auch für Rackreihen

mit dem Kühlsystem Liquid-Cooling-Package (LCP)

geeignet.

Technische Details:

- Max. für 2 Racks 600x2200x1000mm

Abmaße 482,6mm(19.) x 133mm(3HE) x 487mm (BxHxT)

- Gasflasche gefüllt mit FM200

- Gewicht

- Bemessungsspannung 230VAC 50/60Hz

- Leistungsaufnahme 62W

- Notstromversorgung 2x12V/1,2Ah (Bleigelakkus)

- Überbrückungszeit bei Netzausfall 4h

- Temperaturbereich 0°C bis +40°C

- Schutzklasse IP20

- Alarmkontakte für CMC-TC-System (Störung/Voralarm/Löschen)

- Schutzart für das Rack IP54



Hinweis:

Das Löschsystem muss von einem qualifiziertem

Fachpersonal installiert und gewartet werden.

Diesen notwendigen Service bietet Rittal Ihnen

für jedes Löschsystem an.



Fabrikat: Rittal
Typ: DET-AC Racklöschsystem 2,9m³   DK 7320972
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
