Ausschreibungstext für SK Dachlüfter für TS 8


SK Dachlüfter für TS 8



Dachlüfter vormontiert auf Dachblech Basis TS8 mit

Kabeleinführung. Einfache Montage, das Fertigen von

Montageausschnitten entfällt. Nachträgliche Montage

möglich. Hoher Volumenstrom (freiblasend), 1500m³/h bei

einem geringen Geräuschpegel von 40 dB (A).

Anschlußfertig verdrahtet.

Abmessungen mm (BxHxT) inkl. Dachblech: 800x240x800

Bemessungsbetriebsspannung Volt,Hz: 230,50/60

Temperaturberreich: +20°C bis +50°

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: SK Dachlüfter für TS 8   SK 3164620
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
