Ausschreibungstext für SNMP-Einschubkarte für USV-Systeme mit Kontakten


SNMP-Einschubkarte für USV-Systeme mit Kontakten



Netzwerkadapter mit SNMP-Unterstützung zur

Überwachung und Steuerung von USV-Anlagen.

Der Adapter besitzt eine Web-Oberfläche, die

Zugriff auf sämtliche Funktionen und Informationen

der angeschlossenen USV bietet. Der Adapter kann RCCMD

Signale versenden, die z.B. auf RCCMD Empfangsrechnern

einen Shutdown auslösen.

Der Adapter kann über Telnet konfiguriert und überwacht

werden. Für Anwendungen in der Industrie besitzt er

eine MODBUS over IP-Schnittstelle und MODBUS oder RS232.

Über einen AUX-Port können zusätzliche, Kundenspezifische Meldungen vom

Adapter verarbeitet werden.



Technische Daten:

Ausführung: Slot-Version, Einbau in Erweiterungs-

seckplatz der USV

Maße: 135 x 60 x 15 mm

Gewicht: 66 Gramm

Betriebstemperatur: 0 - 40 °C

Anschlüsse: Ethernet-Anschluss 10 / 100Base-T,

AUX-Port, Mini-DIN 8-polig (RS-485, RS-422)



Lieferumfang

SNMP-Adapter, Benutzerhandbuch



Fabrikat: Rittal
Typ: SNMP-Einschubkarte für USV-Systeme mit Kontakten   DK 7857366
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
