Ausschreibungstext für Schaltschrank (Anreih-System) Zweitürig


Schaltschrank (Anreih-System) Zweitürig



Gehäuse:

symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion,

bestehend aus ge- walztem Hohlprofil mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet.

Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der

Dichtung. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen für

platzsparenden Innenausbau. Nach allen Seiten

anreihbar. Vier Transportösen, Bodenblech 3-fach

geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert.

Türen:

2mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm, Schloßtür rechts mit

Stangenverschluß vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz

nach DIN 43668. Nebentür zusätzlich mit Schwenkhebel

oben und unten verriegelt. Scharniere unverlierbare

Scharnierstifte, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,

nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.

Rückwand und Dachblech:

mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar

Montageplatte:

seitlich C-gekantet, über integrierte

Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Rastern

von 25 mm.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbändern.

Zubehör:

Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluß.

Schutzart: IP 55

Material:

1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech

verzinkt.

Oberflächenausführung:

Elektrophorese-Tauchgrundierung

Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 1200x2000x800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) Zweitürig   TS 8208500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
