Ausschreibungstext für Klemmengehäuse ohne Flansch (80 mm tief)


Klemmengehäuse ohne Flansch (80 mm tief)



Schutzart IP 66

Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus aus

einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender

Schutzrinne an der Deckelöffnung, Rückwand mit

gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter, Deckel

aus Stahlblech, aufliegend, mit hochelastischer,

eingeschäumter Spezialdichtung, mit

Schutzleiteranschluß im Deckel und Gehäuse, mit

beidseitigen Querleisten, mit Montagebohrungen, mit

Spezialkunststoffbuchse für Unverlierbarkeit der

Deckelschrauben und als Führung des Schraubendrehers.

Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung,

Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,

Montageplatte

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert.

Abmessungen (B x H x T): 600 x 200 x 80 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Klemmengehäuse ohne Flansch (80 mm tief)   KL 1519310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
