Ausschreibungstext für CMC III Transponderleser


CMC III Transponderleser



Der Transponderleser ist geeignet für die Montage auf Schranktüren oder

neben einer Raumtür. Für den Betrieb

des Lesegerätes muss es über die CMC III CAN-Bus Unit

Access 7030.200 an die CMC III Processing Unit

angebunden werden.

Das Lesegerät wird automatisch von dem CMC III System,

der Processing Unit, erkannt. Mit integrierter LED als Statusanzeige. Es

dient zur Freigabe von Türen. Durch

das berührungslose vorhalten einer Transponderkarte

wird die Berechtigung (UID der Karte) in der

Processing Unit geprüft und es wird entsprechend eine Türfreigabe

ausgelöst.

Technische Daten:

Technologie: Transponder 13,56 MHz

Folgenden Tags können gelesen werden:

ISO 14443A: Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight,

Mifare DESFire, SLE66R35

ISO 14443B: AT88RF020, SR176, SRIX512, SRIX4K

ISO 15693: I-Code SL2, Tag-it HF-I, SRF55VxxP,

LRI512, EM4135, TempSense (KSW), Tag-it HF,

I-Code SL1, SR176 (²), SLE55Rxx (²,3), SLE66CL160S.

ISO 18000-3

Frequenz: 13,56 MHz

Anschlusskabel: 3m

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 °C bis + 55 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 50 x 190 x 25 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Transponderleser   DK 7030230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
