Ausschreibungstext für Outdoor-Kompaktgehäuse


Outdoor-Kompaktgehäuse



 Gehäusesystem zur Außenaufstellung bestehend aus

Grundgehäuse, Regendach und Sockel. Eintüriges

Grundgehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück

gekantet und geschweißt. Tür mit eingeschäumter

PU-Dichtung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Ergoform-S-Griff

und Sicherheitsschließung, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder nach DIN 18254, mit innen liegendem

130°-Scharnier und Türfeststeller 110°. Mit 3 mm

Montageplatte, BxH 766 x 1068 mm. Dach, 60 mm hoch, mit

seitlichen Kiemenprägungen zur Belüftung. Innenausbau

mit individuellen Befestigungsmöglichkeiten im 25 mm

Raster an integriertem, umlaufenden Montagerahmen mit

DIN-Lochreihen. Verschraubte Flanschplatte, BxT 500 x

113 mm, im Gehäuseboden. Sockel 100 mm hoch. Tür und

Montagerahmen auf Gehäuserahmen geerdet.



Material Gehäuse, Montageplatte, Regendach und Sockel:

Aluminium AIMg3



Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet in RAL 7035

Montageplatte: chromatiert Regendach und Sockel:

pulverbeschichtet in RAL 5018



Abmessungen Gehäuse: BHT 800 x 1100 x 320 mm Höhe

Regendach: 60 mm Höhe Sockel: 100 mm



Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 / 10.91



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Kompaktgehäuse   CS 9771115
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
