Ausschreibungstext für CMC-TC Master II


CMC-TC Master II





Der CMC-TC Master II ist ein optionaler Baustein des

CMC-TC Systems. Mit dem Master II können die Alarmdaten

von bis zu 10 PUII Systemen verknüpft und angezeigt

werden. Besonderheiten des Systems sind die  höhere

Flexibilität und Leistungsperformance. Die bis zu 10 PU

II Systeme können direkt im Kunden-Intranet verteilt

sein. Der Master II kann, wie auch die PU II beliebig

im Netzwerk plaziert werden. Damit kann direkt auf die

Web-Seiten der PU II zugegriffen  werden oder auf die

Web-Seite des Master II, wo alle Daten gebündelt und

verknüpft werden. Die PU II gibt alle

überwachungsrelevanten Daten und Meldungen über TCP/IP,

SNMP an das Master-System weiter. Der Master hat eine

Netzwerkschnittstelle 10BaseT/100BaseT für die

Netzwerkintegration. Es werden über TCP/IP, SNMP in

einer eigenständigen MIB alle Überwachungsdaten zur

Verfügung gestellt. Das System kann Remote über den

integrierten Web-Server konfiguriert werden. Ebenso

können Grundeinstellungen seriell über RS232 oder

Telnet vorgenommen werden. Weiter ist eine

Telnet-Routing-Funktion zu den  einzelnen Processing

Units II integriert. Damit erhält der Anwender eine

übersichtliche Überwachungszentrale. Es kann über eine

IP-Adresse auf z.B. bis zu 160 Temperaturen zugegriffen

werden, oder es werden  80 Schranktüren überwacht und

angesteuert. Mischanwendungen sind ebenso möglich,

diese werden aus PU II und Sensoreinheiten individuell

zusammengestellt. Weiterer Funktionensumfang für den

Master II als Software Update auf Anfrage. Über eine

optionale Rittal-USB-Web-Cam können Bilder auf der

Festplatte archiviert werden. Es können bis zu zwei

Rittal-USB-Web-Cams angebunden werden. "



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Master II    7320005
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
