Ausschreibungstext für Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene





Gehäuse:

12 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil und

Gehäusehaube mit Fronttür.

Wandteil: Wandmontageplatte mit vormontierten

Montagewinkeln links und rechts, Montagewinkel zur

Befestigung zölliger oder metrischer Profilschienen,

und zur Aufnahme von Kabelführungszubehör, mit

Ausschnitten zur Kabelführung.

Ein Satz 482,6 mm (19")-Profilschienen an Montage-

winkeln verschraubt, stufenlos tiefenverstellbar.

Eine 400 mm breite Hammerkopfschiene zur Kabelab-

fangung mit Kabelbindern, am Wandteil montiert.

Vier Bohrungen zur direkten Wandmontage oder

mittels optionaler Wandbefestigungshalter.

Gehäusehaube mit seitlichen Lüftungsschlitzen für

passive Belüftung, mit Sicherheitsschließungen

12321 seitlich links und rechts.

Öffnungen zur Kabeleinführung im hinteren Bereich

oben und unten, mit Bürsteneinsätzen abgedeckt.

Fronttür einteilig, geschlossen, mit Sicherheits-

schließung 12321.



Material:

Wandteil, Gehäusehaube, Fronttür aus Stahlblech



Oberflächenausführung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035



Abmessungen (B x H x T):

600 x 628 x 600 mm / (12 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene   QB 7502136
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
