Ausschreibungstext für Kompakt-Schaltschrank im Hygienic Design, eintürig


Kompakt-Schaltschrank im Hygienic Design, eintürig





konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und

Desinfektion unter Einsparung von Zeit, Energie und

Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgeführt und

Produktionszeiten maximiert werden können. Die Gefahr

der Kreuzkontamination, z. B. durch das

Bedienpersonal der Anlage, wird gegenüber

herkömmlichen Konstruktionen auf ein Minimum

reduziert.



Gehäuse gekantet und geschweißt. Ohne zusätzliche

Spalte und Toträume integriertes Schrägdach, nach

vorn um 30 ° geneigt, gut einsehbar. Dies

gewährleistet, dass Flüssigkeiten, Reinigungs- und

Desinfektionsmittel sicher ablaufen können und

verhindert wirkungsvoll das Abstellen von

Gegenständen. Eine im Dach integrierte Tropfkante

schützt den oberen Bereich der Türdichtung, lässt

jedoch einen so großen Abstand zur Türoberkante,

dass eine Reinigung und Desinfektion sicher möglich

ist.



Tür mit umlaufend um 10 ° geneigten Umkantungen,

damit Flüssigkeiten, Reinigungs- und

Desinfektionsmittel sicher ablaufen können.

Türanschlag rechts, auf links wechselbar. Scharniere

innerhalb der Türdichtung, damit hygienekritische

Ablagerungen ausgeschlossen sind. Türöffnungswinkel

ca. 130 °.



Verschluss ausgeführt als Vorreiber, Anzahl: 2 Stück.

Verschluss-Einsatz ohne Vertiefungen und Spalte,

damit eine leichte Reinigung und Desinfektion möglich

ist. Nur durch qualifiziertes Personal zu öffnen.



Dichtung mit einem spaltfreien Übergang zwischen Tür

und Gehäuse, frei von Hinterschnitten und Toträumen.

Dies gewährleistet eine sichere und kontrollierbare

Reinigung unter Optimierung der Reinigungszeiten und

vermeidet wirkungsvoll die Ablagerung und das

Wachstum schädlicher Mikroorganismen. Material:

Silikon mit einer höheren Beständigkeit gegenüber

Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und

Lebensmittelbestandteilen. Eine geschlossene

Materialstruktur verhindert die Aufnahme von

Flüssigkeiten. Einfärbung: blau, somit als

Fremdkörper nach evtl. Beschädigungen klar von

Lebensmitteln zu unterscheiden und besser

identifizierbar. Die Dichtung ist auswechselbar

ausgeführt, damit ein schneller und kostengünstiger

Austausch nach Beschädigungen möglich ist.



Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt. Abmessung: B

x H 449 x 470 mm.



Material Edelstahl 1.4301 (AISI 304)



Oberfläche rundum komplett geschlossen, somit

präventive Vermeidung eines Hygienerisikos durch

un-nötig nachträglich installierte Abdichtungen.

Gehäuse und Tür mit Strichschliff Korn 400,

O-berflächen-Rautiefe RA < 0,8 µm.



Schutzart IP 66 nach EN 60 529



Konformitäten .,,Alle Dichtungen konform zu

FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600 .,,CE



Zertifikate BG-Prüfbescheinigung (BG-PRÜFZERT,

Hygiene geprüft) gemäß Hygieneanforderungen aus: .,,

GS-NG 2: Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen

10/99 .,,GS-NG 5 Übergreifende Prüfgrundsätze für

Hygieneanforderungen 04/95 .,,Hygieneanforderungen an

Nahrungsmittelmaschinen aus dem Geräte- und

Produktsicherheitsgesetz (speziell

Maschinenverordnung 9. GPSGV) .,,DIN EN 1672-2 :

2005-07



Abmessungen Breite: 510 mm Höhe vorn: 550 mm Höhe

hinten: 669 mm Tiefe: 210 mm



Lieferumfang

Gehäuse im oben beschriebenen Umfang,

Montageanleitung



Erhältliches Zubehör Um einen hygienegerechten Aufbau

zu erreichen, wird empfohlen, hygienegerecht

gestaltetes Zubehör einzusetzen, dies gilt

insbesondere für Aufhängung mit Wandabstand,

Aufstellung und Kabeleinführung.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kompakt-Schaltschrank im Hygienic Design, eintürig   HD 1307600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
