Ausschreibungstext für Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief,


Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief,



Schutzart IP 55

Gehäuse: in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech,

mehrfach gekantet und geschweißt, mit umlaufender

Schutzrinne an den Öffnungen, Pultplatten, Deckel und

Türen aufliegend mit geschäumter Dichtung,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43688. Oberteil: Deckel

unten scharniert, durch Halteseile gesichert, mit

Montageschienen im 25 mm Raster, mit Montageplatte 3 mm

Stahlblech verzinkt. Zubehör: Deckel,

Verschlußeinsätze, Kabelabfangschienen, Erdungsbänder,

Schaltplantaschen Sockel, Türarretierung, Sichtfenster,

Bedientableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert.

Abmessungen (B x H x T): 1200 x 430 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief,   AP 2642800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
