Ausschreibungstext für Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,


Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,

Schutzart IP 55



Gehäuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech, mehrfach

gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an

den Öffnungen, Pultplatten, Deckel und Türen aufliegend

mit geschäumter Dichtung, Doppelbarteinsatz nach DIN

43688.



Mittelteil:

Pultdeckel 2 mm Stahlblech hinten scharniert, mit

Sicherheitsarretierung und Montagelochleiste.



Zubehör:

Deckel, Verschlußeinsätze, Kabelabfangschienen,

Erdungsbänder, Schaltplantaschen Sockel,

Türarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen



Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032, kieselgrau Struktur pulverbeschichtet.



Abmessungen (B x H x T): 800 x 200 x 500/950 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,   AP 2613200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
