Ausschreibungstext für Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste


Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste

für TS/FR(i)





Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste zur

Kabeleinführung für TS. Die großflächige Perforation

des Bodenblechs ermöglich die Luftführung zu den

Einbaukomponenten von unten. Das Bodenblech verfügt

rückseitig über eine Öffnung zur Einführung von

Kabeln in den Schrank. Die nÖffnung verfügt über

einbe Bürstenleitste und läuft zur Außenseite offen

aus. Hierdurch lässt sich das Blech auch bei bereits

existierender Vorinstallation jederzeit zur

einfacheren Montage während der Installationsarbeiten

entnehmen.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H): 600 mm x 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste   DK 7825610
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
