Ausschreibungstext für Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e -


Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e -

Edelstahlausführung

mit RiNano-Beschichtung und integrierter

Kondensatverdunstung





Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 1500/1510 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 3~, 50 Hz - 460 V,

3~, 60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 820/1000 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 400 x 950 x 260

Kältemittel R 134 a

Temperaturbereich 20°C bis 55°C

Temperaturregelung und Überwachung über

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Störmeldeausgängen und

Türendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35°C

Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/09.2000

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 42 kg

Farbe Lamellengitter RAL 6007

Haube V2A (1.4301)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e -   SK 3305640
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
