Ausschreibungstext für DK-TS Dachblech belüftet BxT 600x600 mm,


DK-TS Dachblech belüftet BxT 600x600 mm,

zweiteilig





Ausführung: zweigeteilt mit Kabeleinführung

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen(B x T): 600 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS Dachblech belüftet BxT 600x600 mm,   DK 7826669
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
