Ausschreibungstext für Universal-Montagewinkel zur Aufnahme von


Universal-Montagewinkel zur Aufnahme von

Anschlusssystemen



Zur Aufnahme von Anschlusssystemen mit dem Rastermaß 25

mm, 22,5 mm und 16 mm. Die Universal-Montagewinkel aus

Edelstahl

werden auf Fernmelde-Systemleisten oder in

Fernmelde-Kleinverteilern befestigt. Auf den

verschiebbaren Montagestegen

lassen sich die Winkel verstellen, so daß

Anschlussleisten von unterschiedlicher Länge eingesetzt

werden können.



Material: Edelstahl



Fabrikat: Rittal
Typ: Universal-Montagewinkel zur Aufnahme von   DK 7031101
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
