Ausschreibungstext für Stahlblechtür, belüftet, f. TS


Stahlblechtür, belüftet, f. TS

BxH 600x1200 mm RAL 7035





Stahlblechtür mit 180 °- Scharnieren und

Befestigungsmaterial, Drehgriff mit Sicher-

heitsschließung Nr. 3524 E, austauschbar

gegen Komfortgriff.



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035

Für Schränke 600 mm x 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtür, belüftet, f. TS   DK 7824123
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
