Ausschreibungstext für NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1


NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1





NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1

bis 250A, 3polig, für Abgang oben / unten,

mit elektromechanischer Sicherungsüberwachung ( MSÜ )

für Montageplattenaufbau

Anschlussart

Rahmenklemme , Rundleiter 35 bis 150 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene  bis 20 x 3 - 14mm

System

Rittal RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1   SV 9344140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
