Ausschreibungstext für Power System Modul Einsteckmodul 8-fach Kaltgeräte


Power System Modul Einsteckmodul 8-fach Kaltgeräte

IEC 320 C13 mit integriertem RCD





Installation nach dem Plug & Play System:



Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul -

Stromschiene eingerastet. Es belegt 2 Steckplätze.

Auf- bzw Abrasten kann im laufenden Betrieb erfolgen.

Durch die Steckrichtung des Modul kann die

Einspeisung  gewählt werden. Alle Module sind in der

Stromschiene  gemischt einsetzbar. Durch ein im Modul

verbautes RCD ist das Modul auch für  laienbedienbare

Anwendungen gemäß DIN VDE 0100-410 geeignet.



Technische Ausstattung: Das Einsteckmodul stellt 8

IEC320 C13-Buchsen zur Verfügung. Zum Schutz vor

unzulässig hohen Berührungsspannungen  ist im Modul

ein RCD (Residual Current Protection Device)mit einem

Bemessungsdifferenzstrom von 30mA verbaut.



Technische Daten: Spannungsbereich einphasig

110V-230VAC 50/60Hz, Neutralleiter wird benötigt.

Max. Strom pro Modul 10A bei 230V AC, 15A bei 110VAC

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend Schutzart IP20 B x

H x T [mm]: 50 x 500 x 45



Fabrikat: Rittal Typ: Power System Modul

Einsteckmodul mit RCD, DK 7856.095 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Einsteckmodul 8-fach Kaltgeräte   DK 7856095
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
