Ausschreibungstext für Relais-Einschubkarte für alle einphasigen


Relais-Einschubkarte für alle einphasigen

Rittal USV Systeme (PMC12).





























































Mit dieser Karte kann die USV bis zu 7 Alarm-

meldungen über potentialfreie Kontakte ausgeben.

Zusätzlich verfügt die Karte über einen

Shutdown-Eingang, der die Abschaltung der USV

von externer Stelle ermöglicht.

Kontaktbelastung max. 40V/25mA



Folgende Alarme können abgegriffen werden:



1. USV in Bypass Mode

2. Netz abnormal

3. Netz normal

4. USV Inverterbetrieb ein (Normal Mode)

5. Batteriestatus leer

6. Batteriefehler: Batterie abnormal

7. USV Alarm



Die Karte wird in den entsprechenden Steckplatz

für Kommunikationskarten auf der Rückseite der

USV eingesteckt.



Approbation: CE



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Relais-Einschubkarte für alle einphasigen   DK 7857410
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
