Ausschreibungstext für Wireless Digitaler-Eingang


Wireless Digitaler-Eingang





Der Wireless Digital-Eingang wird für die Überwachung

von  Meldungen externer Systemen eingesetzt. Er kann

mit der  Wireless I/O Unit betrieben werden. Bei

Zustandsveränderungen  wird eine Meldung an das

zentrale Wireless Basissystem  gesendet. Der

Digital-Eingang kann ein Meldesignal zwischen 10  bis

30V DC verarbeiten. Das Signal muß von dem externen

System  zur Verfügung gestellt werden. Wenn das zu

überwachende System  nur über einen potentialfreien

Kontakt verfügt, kann das 24 V DC Rittal  CMC-TC

Netzteil eingesetzt werden. Das Meldesignal  10 . 30  V

DC muß immer extern gestellt werden. Die Funktion

Normaly Open  (NO) . Schließer-Alarmkontakt - oder

Normaly Closed (NC) .  Öffner-Alarmkontakt -  kann in

der Software des CMC-TC Systems  gewählt werden. Der

Sensor enthält eine langlebige 3,6 V

Lithium-Primär-Zelle. Die Batterie kann bei Bedarf

ausgetauscht werden. Die Montage erfolgt mit einem im

Lieferumfang enthalten Befestigungshalter, der z.B. am

Schrankrahmen befestigt werden kann. Der Sensor wird

einfach  auf diesen Halter aufgesteckt. Die Batterie

und die  Funkverbindungs-Qualität des Sensors werden

überwacht.



Technische Angaben:

Bemessungsspannung 3,6 V DC

Externes Meldesignal: 10 .30 VDC (muss externe gestellt

werden)

Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: +5°C bis +45°C

Batteriebetriebsdauer: bis zu 5 Jahre bei +5°C

bis +25°C )*

)* Je nach Temperatureinsatzbereich und Alarmfrequenz



Fabrikat: Rittal
Typ: Wireless Digitaler-Eingang    7320585
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
