Ausschreibungstext für Sichttür für Netzwerkschrank


Sichttür für Netzwerkschrank



Sichttür für Netzwerkschrank

Stabile Aluminium-Profilsichttür mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas.

Im oberen Querprofil der Sichttür kann eine Beschriftungsleiste

eingesetzt werden. Die Verriegelung der Tür erfolgt

über einen Stangen-Verschluß mit

Dreipunkt-Verriegelung. Türanschlag wahlweise links

oder rechts, ist am Aufstellungsort

leicht wechselbar. Tür mit 180° Schanierung.

Lackierung: RAL 7035.

für Schrankmaße: B: 800 mm H: 1800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichttür für Netzwerkschrank   PS 4508000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
