Ausschreibungstext für Geräteboden 1/2 HE, tiefenvariabel


Geräteboden 1/2 HE, tiefenvariabel

f.482,6 mm (19") Befestigungsebene





Festeinbau



Ebenenabstand: ,,600-900 mm

Belastbarkeit: ,,50 kg Flächenlast, statisch

Material: ,,Stahlblech, lackiert, RAL 9005



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteboden 1/2 HE, tiefenvariabel   DK 7063725
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
