Ausschreibungstext für Redundantes Einspeisemodul für LCP


Redundantes Einspeisemodul für LCP





Durch das Einspeisemodul kann das LCP

(3301.230) an zwei voneinander, unabhängige

Stromversorgungen (z.B. Netzspannung und USV)

angeschlossen werden. Fällt eine Spannung

aus, so schaltet das Einspeisemodul selb-

ständig auf die andere Spannungsversorgung um.



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Redundantes Einspeisemodul für LCP   SK 3301410
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
