Ausschreibungstext für Dachblech zur Kabeleinführung für DK TS 8


Dachblech zur Kabeleinführung für DK TS 8



Dachblech zur flexiblen Kabeleinführung:



Dachblech ausgestattet mit Schiebewinkel im hinteren Bereich.

Aufgeklebte Gummiprofile am schiebbaren und festen Winkel zur Abdichtung der Öffnung fixieren  Kabelbündel und #stränge.

Eine Unterstützung der passiven Belüftung wird durch das Anheben des Dachbleches mittels Distanzbolzen in unterschiedlicher

Länge (20mm, 50 mm) erreicht.

Eine aktive Belüftung ist  durch den einfachen Unterbau eines Lüfterbleches auch nachträglich möglich.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Schrankmaße: B: 600 mm T: 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinführung für DK TS 8   DK 7826603
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
