Ausschreibungstext für Kabelkanal, vertikal


Kabelkanal, vertikal





High Density Kabelkanal mit besonders hoher

Packungsdichte, durch HE bezogene Kabelführung.

Einzelne Kabelführungsträger kanalisieren die

Kabelstränge je Höheneinheit.

Beidseitig scharnierte, abnehmbare Kanalabdeckung.

Montage seitlich der 19"- Montageebene, front- und

rückseitig im Schrank möglich.

Optional lässt sich im Innerraum des Kabelkanals

ein Kabelhalter zur Aufnahme von Überlängen

montieren.

Einfache, werkzeuglose Montage, durch

Schnellbefestigunger an den senkrechten Profilen,

der 19"- Montageebene, alternativ verschraubt.

Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,

Gehäuseserie TS IT.

Wahlweise ist der Kanal auch Rücken an Rücken

anreihbar.

Für Schrankhöhe H=2000 mm, unterstützte Ausbauhöhe

36 HE.



Material: Kabelkanal Stahlblech,

Kabelführungselement Kunststoff UL 94-V0

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5502.105

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelkanal, vertikal   DK 5502105
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
