Ausschreibungstext für Zweitüriger System-Einzelschrank aus Stahlblech


Zweitüriger System-Einzelschrank aus Stahlblech





Schaltschrank zur Einzelaufstellung in selbstragender

Integralbauweise, bestehend aus Grundkorpus, Türen,

Rückwand und Bodengruppe. Grundkorpus aus

anprofilierten Seitenwänden und Dach. Gehäuseprofil mit

Systemlochung im 25 mm DIN-Maßraster. Vertikale

Profile, sowie vorderes und hinteres Dachrahmenprofil

mit zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.

Rückwand verschraubt, Bodengruppe eingeschweißt,

bestehend aus Bodenrahmen und mehrfach geteilten,

verschiebbaren Bodenblechen, Tür rechts angeschlagen.



Türen:

Überlappende Türen, Schlosstür rechts, mit geschäumter

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel

130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°, automatischer

Potentialausgleich zum Gehäusekorpus.



Bodenbleche:

3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar,

montiert, automatischer Potentialausgleich zum

Gehäusekorpus.



Rückwand:

vertikal geteilt, mit aufgeschäumter Dichtung,

verschraubt, automatischer Potentialausgleich zum

Gehäusekorpus.



Montageplatte:

seitlich C-gekantet, über integrierte

Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster von

25 mm. Montageschiene im Boden zur leichten Führung der

Montageplatte kann nach Platzierung der Montageplatte

entnommen werden und an den Vertikalprofilen z.B. zur

Kabelführung eingehängt werden.



Material (Materialstärke):

Stahlblech für Gehäuse (1,5 mm), Rückwand (1,5 mm), Tür

(2,0 mm), Bodenbleche (1,5 mm) und Montageplatte (3,0

mm)



Oberfläche:

3 Schichten Oberflächenschutz: Nanokeramische

Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,

Pulverbeschichtung RAL 7035, Außen Struktur.

Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt



Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfüllt



Abmessung:

Breite x Höhe x Tiefe: 1200x2000x600 mm, Montageplatte

(Breite x Höhe): 1099x1896 mm



Fabrikat:

Rittal SE 5845.500 (oder gleichwertig)



Fabrikat: Rittal
Typ: Zweitüriger System-Einzelschrank aus Stahlblech   SE 5845500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
