Ausschreibungstext für Bügel-Schutzgriff CP


Bügel-Schutzgriff CP



Für die horizontale oder vertikal Befestigung an

der Gehäusewand von:

- VIP 6000 mit kombiniertem oder schmalem Frontrahmen,

- Optipanel

- Comfort-Panel

- sonstigen Gehäuse oder

- Flächen.

Es werden zur Montage Befestigungsbohrungen und

ungerippte Flächen benötigt. Bei VIP 6000/Comfort-

Panel in gerippter Ausführung können entsprechende

Fräsungen vorgenommen werden. Dazu bitte beim Bedien-/Tastaturgehäuse

"vorbereitet für Griffset

CP 6107.300" angeben.

- Mehr Abstand zum Gehäuse

- Schutz vor ungewollter Betätigung,

z. B. Not-Aus-Taster



Fabrikat: Rittal
Typ: Bügel-Schutzgriff CP   CP 6107300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
