Ausschreibungstext für Zwillingsleitung AWG 10


Zwillingsleitung AWG 10



Kabelset AWG 14 ( ca 2,5qmm )

Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von

Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.

Werkstoffeigenschaften

Isolation PVC

Temperaturbeständig bis 105 C

Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet

Länge 130 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Zwillingsleitung AWG 10   SV 9340820
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
