Ausschreibungstext für Netzteil 240 V AC / 24 V DC für stand-


Netzteil 240 V AC / 24 V DC für stand-

alone Anwendung





Zur Spannungsversorgung der Aktiv PSM.

Das 24 V Netzteil gibt es in zwei Ausführungen,

als Steckernetzteil in deutscher Ausführung und

als internationale Ausführung mit Kaltgeräte-

buchse. Für die Ausführung mit Kaltgerätebuchse

wird zusätzlich ein länderspezifisches An-

schlusskabel benötigt. Das Netzteil liefert

in beiden Ausführungen eine stabilisierte

Ausgangsspannung von 24 V DC und ist optimal

auf stand-alone Anwendungen abgestimmt.



Primärseite: 100 - 240 Volt +-10% 50/60 Hz AC,

IEC-Eingang

Sekundärseite: 24 Volt DC, Ausgangskabel 1,65 m

Kurzschlussfest, Schutzisoliert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzteil 240 V AC / 24 V DC für stand-   DK 7201210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
