Ausschreibungstext für USV Rack 120kW/150kVA


USV Rack 120kW/150kVA





Dieses Rack ist für 3 USV-Module mit 2+1 Redundanz

geeignet.  Das Triple-Rack umfasst das Gehäuse,

Batterien und eine Verteilung von bis zu 120kW.

Zusätzlich sind bereits die statischen Bypässe

integriert. Unterstützt werden USV-Module mit 24/32 und

40kW. Der Betriebszustand eines jeden Moduls wird über

ein separates Display in der Fronttür angezeigt.

Zusätzliche Module können im laufenden Betrieb

integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss (hot swappable).



Technische Details:

- Abmaße 800 x 2000 x 1000 (BxHxT)

- Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhängig von der

Bestückung des Racks.

- Schrankgerüst und Gehäuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

- perforierte Stahlblechtür vorne

- geeignet für 24, 32 und 40kW USV-Module

- maximal drei Module mit 2+1 Redundanz

- maximale Aufnahme von 3x40 x 24/28Ah

- Umgebungstemperatur für USV 0-40°C

- Umgebungstemperatur für Batterie 20-25°C

- relative Luftfeuchte 95%

- Batterien können integriert werden



Hinweis:

Der Anschluss der USV-Anlage an das öffentliche

Stromnetz muss gemäß den regionalen Bestimmungen durch

eine befugte Elektrofachkraft erfolgen. Diese Leistung

ist nicht im Leistungsumfang von Rittal enthalten! Die

Inbetriebnahme der USV setzt den vorherigen Anschluss

an das öffentliche Stromnetz voraus.



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Rack 120kW/150kVA   DK 7857570
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
