Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit zwei 482,6 mm

(19")-Befestigungsebenen und Seitenwänden, inkl.

Zubehörkit Gehäuse: Symmetrische

Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und vertikal 16-

fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-

Maßraster von 25 mm. Die integrierte Systemlochung

ermöglicht einfaches Einhängen und Sichern der

Ausbauelemente. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die

vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der

Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich

einzeln zur flexiblen Befestigung der Ausbaukomponenten

heranziehen lassen. Die 9-fach gekanteten

Horizontalprofile sind oberhalb des Dichtungsbereiches

mit einer zusätzlichen Schutzrinne zur Ableitung

eventuell auftretenden Kondensats versehen. Durch die

Symmetrie des Rahmengestells ist die Anreihung der

Schränke ist in allen Richtungen, seitlich, nach vorne

und hinten, übereinander, sowie über Eck möglich.

Türen: Belüftete Sichttür vorne aus Stahlblech, in RAL

7035, mit perforierten seitlichen Lüftungsstreifen,

geschäumter Dichtung, 180°-Scharniere, 3 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheitsschließung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist möglich. Belüftete Rücktür aus 2

mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, 180°-

Scharniere, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E.

Stahlblechtür durch herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen

zusätzlich versteift. Eine integrierte Lochung im DIN-

Maßraster von 25 mm, ermöglicht die Montage von

Ausbaukomponenten. Scharniere, rechts angeschlagen, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen. Dach und Boden:

Dachblech, verschraubt, zur Kabeleinführung über

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil. Das Dachblech ist

zur einfachen Nachrüstung zweigeteilt ausgeführt.

Kranösentransport möglich. Einteiliges Bodenblech,

belüftet, mit Kabeleinführung hinten. 100 mm Sockel mit

vorn und hinten belüfteten Blenden, seitliche Blenden

geschlossen in RAL 7035. Seitenwände: Steckbare

Seitenwände mit Sicherheitsschließung 3524 E.

Zusätzlicher Sicherungsmöglichkeit über optionale

Innenverriegelung. Erreichbare Schutzart IP 20.

Seitenwände in verschraubter Ausführung über das

Zubehörprogramm erhältlich. Max. erreichbare Schutzart

IP 55. Innenausbau: Zöllige Befestigungsebene vorne und

hinten, L-förmige Profilschienen an Tiefenstreben mit

integrierten Markierungspunkten befestigt,

Ebenenabstand 740 mm, stufenlos tiefenvariabel.

Belastbarkeit des 482,6 mm 19"-Innenausbau bis zu 1500

N je Montageebene, bei Wahl der entsprechenden

Ausbaukomponenten sind bis zu 5000 N je Eben+B1220e

möglich. Erdung aller Flachteile auf den Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten am Bodenrahmen montiert. Lose

beigelegt: 4 Nivellierfüße zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen für innere Ebene

(einsetzbar in der Tiefe), 10 Stück Kabelführungsbügel

aus Kunststoff (105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6

(leitend), 50 Torx-Schrauben M6 mit Kunststoff-

Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile zus. pulverbeschichtet, RAL 7035, Struktur.

Systemchassis, Bodenrahmen, Bodenbleche, verzinkt,

chromatiert.

Abmessungen: BHT 800x1200+100x900 mm

Lichte Ausbauhöhe: 24/42 HE/SU



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
