Ausschreibungstext für C-Profilschienen für Netzwerkschränke


C-Profilschienen für Netzwerkschränke



Für 800 mm breite Netzwerkschränke. Die C-Profilschienen sind stufenlos höhenverstellbar und werden an den Aluminiumholmen

in der Schrankbreite befestigt. Die Kabel können mittels Kabelschellen in Netzwerkschränken systemgerecht geführt werden.



Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt, chromatiert

Abmessung: Länge 750 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: C-Profilschienen für Netzwerkschränke   FR 7954080
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
