Ausschreibungstext für 6 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur


6 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur

werkzeugfreien Montage





6 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster

tiefenverstell-barer 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne,

bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und

Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung,

abgedeckt mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen,

zwei abschließbaren Seitenwänden und einer

abschließbaren Sichttür.

Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen

werkzeug-los aufgebaut. Durch die symmetrische

Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau

möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische

Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5 kg/HE. Seitenwände,

Dach und Bodenrahmen mit jeweils zwei Lüfterfeldern für

eine passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven

Klimatisierung ist mit separat erhältlichen

Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder

können mit separar erhältlichen Abdeckplatten

geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehäuse ist

mit separat erhältlichen Nivellierfüßen möglich.

Zusätzliche hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat

erhältlichem Profilschienensatz möglich.



Material:

Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG



Oberflächenausführung:

Pulverbeschichtet in RAL 7035



Abmessungen (B x H x T):

600 x 358 x 400 mm, 6 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: 6 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur   DK 7507000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
