Ausschreibungstext für CMC-TC Vandalismus-Sensor


CMC-TC Vandalismus-Sensor



Der Vandalismus-Sensor ist für die äußere

Sicherheit vorgesehen. Er enthält einen

lageunabhängigen Meldekontakt und wird

an die I/O Unit angeschlossen. Der Sensor

enthält eine Kennung, so dass er automatisch

vom CMC-TC System anerkannt und eingerichtet

wird.



RJ12-Buchse, Anschlußkabel 2m, mit RJ 12-

Stecker beidseitig.



Technische Daten

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 °C bis + 45 °C

Kompakt-Kunststoffgehäuse BxHxT: 18 x 77 x 19 mm



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Vandalismus-Sensor    7320540
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
