Ausschreibungstext für Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise


Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise





zur Rückkühlung von Umlaufwasser werksseitig fertig

montiert, intern verdrahtet, mit Öl und

Kältemittelfüllung versehen, druckgetestet.

Sehr hohe Verfügbarkeit durch redundant ausgelegte

Komponenten. Kälteanlage speziell auf das

Anforderungsprofil im IT- Bereich in Verbindung mit

Rittal- Liquid- Cooling- Package(LCP) ausgelegt und

abgestimmt



Im einzelnen bestehend aus: Geschlossenes Gehäuse

aus Profilblechen und Transportlöchern im Sockel.

Verdichter als sauggasgekühlte, vollhermetische

Scrollverdichter auf Schwingungsdämpfern mit

Kurbelwannenheizung montiert.

Verdampfer als Plattenwärmetauscher mit

Edelstahlplatten, Kupfer gelötet, diffusionsdicht

isoliert, mit Heizwiderstand als Frostschutz.

Hochleistungsverflüssiger luftgekühlt (Kupferrohr mit

Aluminium Lamellen), mit Schutzgitter, zwei

drehzahlgeregelte Axialventilatoren, Luftansaugung

seitlich, nach oben ausblasend.

Zwei Kältemittelkreisläufe mit Leistungsregelung aus

Weichkupferrohren Silberlot gelötet, ausgerüstet mit

Kältemittelsammler, Trockner, Schauglas,

Sicherheitsventil, Flüssigkeitsmagnetventil, und

thermostatischem Expansionsventil mit MOP,

Serviceventilen und Absperrventilen auf der Saug- und

Druckseite der Verdichter.

Hochdruckpressostate, Niederdruckpressostate in TÜV

geprüfter Ausführung.

Steuerung und Regelung integriert in einem kompakt

Schaltschrank aus lackiertem Stahlblech IP54 in RAL

7035 (Rittal oder vergleichbare Ausführung).

Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite

zugänglich ausgeführt und verdrahtet nach

VDE/IEC.Norm.

Microprozessorregler Carel PCO³ mit Digitaldisplay

und SNMP Schnittstellenkarte zur Überwachung und

Steuerung der ganzen Einheit.

5 potentialfreie Kontakte für Sammelstörmeldung,

Pumpen, Kältekreis, Übertemperatur und Befülldruck

unterschritten,

24 V AC Steuerspannung,

Rote Lampe "Sammelstörmeldung",

Fernschaltung ein/aus,

Kabelkennzeichnung mit Kennzeichnungssystemen,

Kabelzuführung in der Rückwand,

Alle Motoren mit Motorschutzschalter,

Elektromagnetische Verbraucher mit RC-Beschaltung,

Hauptschalter, rot/gelb,

Strömungswächter zum Pumpen- und Verdampferschutz,

Fühler im Wassereintritt und im Wasseraustritt,

Fühler am Verdampfer als Verdampferschutz,

Redundanter Verbund mehrerer Anlagen (max. 8) über

Master-, Slave-Steuerung möglich,

Schnittstelle zur GLT über Rittal CMC oder SNMP-

Schnittstelle möglich.

Wasserkreis als druckgeschlossenes System mit

Stahltank.

Zwei hocheffiziente Inverterpumpen mit "Viton"

Dichtung in redundanter Ausführung mit Umschaltung

zur gleichmäßigen Auslastung,

Absperrventil vor und hinter den Pumpen,

Rückschlagventil am Pumpenaustritt,

automatisches Bypassventil,

Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Entlüfter,

Heizwiderstand im Tank,

Entleerungseinrichtung und Befüllanschluß für Wasser

intern,

Wasseranschlüsse in der Rückwand,

Wasserdruckmanometer  0 - 10 bar,

Wasservordrucküberwachung über Drucktransmitter im

Wassereintritt,

Y Wasserfilter mit Absperrventilen im Wassereintritt,

Rohrleitungen und Bauteile komplett isoliert.



Fluid: Rittal Rifrost Standard SK3301.960 bei

Innenaufstellung oder Outdoor SK3301.950 bei

Außenaufstellung; Alternativ Wasser entsprechend

Trinkwasserqualität mit Zusatz von 20% bis maximal

30% Antifrogen N der Firma Clariant. Die Verwendung

anderer Additive ist grundsätzlich möglich, jedoch

nur in Abstimmung mit und nach Freigabe der Firma

Rittal. Ein ungeeignetes Medium kann zu Schäden

an Dichtungen etc. führen.



Gehäuse: Industriegehäuse in Farbe RAL9002 mit

Schwingungsdämpfer, lose beigelegt. Verflüssiger

mit Schutzgitter. Die Außenaufstellung unter einem

zusätzlichen Regendach als Wetterschutz, eine

gesonderte bauseitige Umzäunung, sowie die

Verankerung im Boden werden empfohlen (bauseits,

gehört nicht zum Lieferumfang).



Einbringung: im Sockel des Kühlers sind Löcher

angebracht, mit denen der Kühler per Hebestangen

transportiert werden kann. Diese Hebestangen

sind optional erhältlich.



Dokumentation:

Allgemeine Beschreibung

Datenblatt

Hydraulikschema, Zeichenerklärung

Schaltplan

Reglerbeschreibung

Parameterliste

Ersatzteilliste

Sprache deutsch und englisch

CE- Konformitätserklärung

Prüfprotokoll



Berücksichtigte Richtlinien:

Maschinenrichtlinie ,,,,,,2006/42/EG

Niederspannungsrichtlinie ,,2006/95/EG

EMV Richtlinie  ,,,,,,,,2004/108/EG

Druckgeräte Richtlinie ,,,,97/23/EG





Technische Daten: Kühlleistung bei Tw=15°C, Tu=35°C

124 kW Kühlleistung bei Tw=20°C, Tu=35°C,,139 kW

Nennspannung +/-6% 400V / 50Hz / 3~ Steuerspannung

+/-10%,,24 V AC / 50 Hz Bemessungsleistung bei Tw=15°C,

Tu=35°C,,41 kW Bemessungsstrom 89,1 A Anlaufstrom,,231 A

Kältemittel,,R410A Anzahl Verdichter,,3

Kälteleistungsstufen % 0-25-60-100% Anzahl

Axialventilatoren 2 Nenn-, Pumpenvolumen,,500 l/min

Pumpenförderdruck extern,,2,5 bar Leistungsaufnahme

Pumpe 4,4 kW Tankinhalt,,2 x 150 l Temperaturbereich

Medium +5°C - +20°C Umgebungstemperaturen -

Betriebsbedingungen -20°C - +43°C Umgebungstemperaturen -

Transport, Lagerung,,-20°C - +60°C Abmessungen mit Sockel

(B x H x T),,1100 x 1875 x 2950 mm Wasseranschlüsse (IG)

DN65 flanged Transportgewicht 1123 kg Luftleistung der

Ventilatoren 34100 m³/h Schalldruckpegel in 10m Abstand

50 dB(A) Schutzart (Elektrik) IP 54 für alle elektrischen

Bauteile Material Verrohrung Kupfer, Messing und

Schlauchleitung



Ausführung: Rittal SK3232.790 oder vergleichbar



Optionen:

Hydraulik-kit I: 1 drehzahlgeregelte Pumpe (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit II: 2 Standardpumpen (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit III: 1 Standardpumpe (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Free-Cooling Kit: Freikühler im Chiller integriert,

Umschaltung auf freie Kühlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter der

Wasserrücklauftemperatur; verstärkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Außentemperaturfühler (DPWT011000) mit 5m Kabel

lose mitgeliefert (im Schaltschrank).



Technische Daten mit Free-Cooling Kit:

Kühlleistung im Verdichterbetrieb bei Tw=15°C,

Tu=35°C 116 kW Kühlleistung Freikühler bei Tw=15°C,

Tu=2°C 98 kW Bemessungsleistung im Freikühlbetrieb

6,9 kW Bemessungsstrom im Freikühlbetrieb 16,6 A

Abmessungen mit Sockel (B x H x T)

1100 x 1875 x 3200 mm



High efficiency Free-Cooling Kit: Freikühler extern,

Umschaltung auf freie Kühlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter

Wasserrücklauftemperatur; verstärkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Außentemperaturfühler mit 5m Kabel lose mitgeliefert

(im Schaltschrank).



Technische Daten mit Option externer freier Kühlung:

Kühlleistung im Verdichterbetrieb bei Tw=15°C, Tu=35°C

123,7 kW Kühlleistung Freikühler bei Tw=15°C, Tu=10°C

123,4 kW Bemessungsleistung im Freikühlbetrieb 12,4 kW

Bemessungsstrom im Freikühlbetrieb 28,2 A

Luftdurchsatzrichtung (angeben) senkrecht oder

waagrecht



Pufferspeicher aus Stahl, isoliert, zur separaten

Aufstellung; Volumen 1000 l,  Abmessungen D x h =

850 x 1980 mm gem. Datenblatt; Sicherheitsbaugruppe

und Druckausdehnungsgefäß lose mitgeliefert.



Notkühlkit über Stadtwasser: Plattenwärmetauscher mit

Magnetventil (24V AC) NC und Druckschalter (auf einen

pot. freien Kontakt) zur Integration in die

Rücklaufleitung (LCP). Eingebaut in einem separaten

Gehäuse, Stadtwasserkonditionen max. 8°C, min. 2,0

bar - max. 6bar, min. 6,7 m³/h.



Sonderspannung 460V / 60Hz



USV-kit: 2-geteilte Stromeinspeisung, einmal

Kompressor + Lüfter, einmal für Steuerung und Pumpe

für USV-Anbindung, Umschaltung durch

Software.(Achtung Nur in Verbindung mit

drehzahlgeregelten Pumpen einzusetzen!)



RiZone efficiency monitoring Kit: bestehend aus

zusätzlicher Sensorik, um Energieeffizienz

darstellen und via SNMP auslesen zu können.



Transportkit für Einbringung/Transport des IT-Chillers:

bestehend aus Hebestangen mit entsprechenden

Sicherheitsarretierungen



Fabrikat: Rittal
Typ: Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise   SK 3232790
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
