Ausschreibungstext für TE Steckdosenleiste 8 fach, Schuko


TE Steckdosenleiste 8 fach, Schuko





Die Steckdosenleiste mit 8 Stromabgängen mit

schwarzen Schuko, 230 V AC. Sie kann am TE-Rahmen

senkrecht oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil

montiert werden. Die Steckdosen sind in einem Winkel

von 45° angeordnet, so können auch Winkelstecker

einfach eingesetzt werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: TE Steckdosenleiste 8 fach, Schuko   TE 7000630
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
